*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" RFP-U-6-2023 до участі в тендері на укладення разового договору на капітальний ремонт**санвузлів на 1 та 4 поверсі за адресою: м. Одеса, вулиця Академіка Воробйова, 3.*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** |  |
| **Дата подання пропозиції** |  |
| **Строк дії пропозиції** |  |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ЛОТ 1**

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Капітальний ремонт санвузла на 1 поверсі за адресою: м. Одеса, вулиця Академіка Воробйова, 3.**

Місце розташування об’єкту: **м. Одеса, вулиця Академіка Воробйова, 3.**

Загальна площа :**9 м2.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця** **виміру** | **Кількість** | **Жовтень-Листопад 2023** | **Листопад - Грудень 2023** | **Грудень 2023** |
| **25.10****-****29.10** | **30.10****-****05.11** | **06.11****-****12.11** | **13.11****-****19.11** | **20.11****-****26.11** | **27.11****-****03.12** | **04.12****-****10.12** | **11.12****-****17.12** |
| 1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Знімання дверних полотен |  м2 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | (Демонтаж) чаш [унітазів] підлогових | комплект | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Знімання змивного бачка, розташованого на стіні | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | (Демонтаж) вагонки зі стель | м2 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | (Демонтаж) каркасів акустичних конструкцій стель із дерев'яних брусків при віднесенні від стель на 5 см | м2 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | (Демонтаж) вагонки зі стiн та підвіконь | м2 | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | (Демонтаж) каркасів акустичних конструкцій стін із дерев'яних брусків при віднесенні від стін на 5 см | м2 | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Знімання засклених віконних рам |  м2 | 0,522 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Розбирання монолітних бетонних сходинок |  м3 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Розбирання каркасних дерев'яних перегородок |  м2 | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм | м2 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм | м2 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Обробка стелі від грибка | м2 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. |  м2 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази |  м2 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Улаштування багетів стельових | м | 15,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 10,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | м | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром до 20 мм | м | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Установлення унітазу компакт з сидінням підлоговий | комплект | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Установлення умивальника підвісного напівкруглого | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Установлення змішувачів | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Монтаж душових кабінок з дверями без порогів | м2 | 7,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Свiтильник для загального освiтлення |  шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ЛОТ 2**

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Капітальний ремонт санвузла на 4 поверсі за адресою: м. Одеса, вулиця Академіка Воробйова, 3.**

Місце розташування об’єкту: **м. Одеса, вулиця Академіка Воробйова, 3.**

Загальна площа **: 21,65 м2.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця** **виміру** | **Кількість** | **Жовтень-Листопад 2023** | **Листопад - Грудень 2023** | **Грудень 2023** |
| **25.10****-****29.10** | **30.10****-****05.11** | **06.11****-****12.11** | **13.11****-****19.11** | **20.11****-****26.11** | **27.11****-****03.12** | **04.12****-****10.12** | **11.12****-****17.12** |
| 1 | Демонтаж раковин [умивальників] | комплект | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Знімання трапів чавунних | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром до 20 мм | м | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 53,678 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 21,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | (Демонтаж) вагонки зі стель | м2 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Знімання дверних полотен |  м2 | 3,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Розбирання кам'яної кладки тумби під мийкою |  м3 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 2,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Протравлення стін розчином кварцгрунт | м2 | 30,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм | м2 | 53,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної стін в один шар товщиною 2 мм | м2 | 53,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  м2 | 11,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Безпіщане накриття поверхонь розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 11,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 11,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 20,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 30мм) | м2 | 8,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 50мм) | м2 | 11,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм | м2 | 11,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 13,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Обробка стелі від грибка | м2 | 13,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 13,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. |  м2 | 13,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Установлення трапів 450х100 мм | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Підливання під поддон бетону товщиною шару 20 мм |  м2 | 1,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | На кожні 10 мм зміни товщини шару підливання бетону додавати або виключати |  м2 | 1,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Установлення піддонів душових сталевих | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Кріплення душової кабінки |  м2 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Установлення унітазу компакт з сидінням підлоговий | комплект | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Установлення поручнів для інвалідів | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Установлення змішувачів | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Монтаж конструкцій металопластикових для санвузлів | м2 | 16,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Установлення умивальника підвісного напівкруглого | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Установлення змішувачів | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |