*Додаток 1 Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» до участі у тендері RFP 11-2025 на укладання разових договорів на ремонт приватних будинків Полтавської області, м. Миргород.*

УВАГА! Подання пропозицій стосовно кількох лотів передбачає гарантування можливості надання послуг /виконання робіт за цими лотами одночасно!!!

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЛОТ 1** | **Ремонт приватного житлового будинку за адресою: Полтавська обл, м.Миргород вул.Рибальська 18** | **(Зробіть відмітку «Х», або залишіть порожнім)** |
| **ЛОТ 2** | **Ремонт приватного житлового будинку за адресою: Полтавська обл, м. Миргород, вул. Шевченко, 63** | **(Зробіть відмітку «Х», або залишіть порожнім)** |

**(*Будь ласка, ЗРОБІТЬ відмітку навпроти лоту, участь в якому ви підтверджуєте. НЕ робіть жодних позначок в полях щодо лотів, стосовно яких ви не плануєте подання пропозиції)***

**Додаток №1 Форма технічної пропозиції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** |  | |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** |  | |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** |  | |
| **Підтверджений досвід успішного надання подібних послуг з ремонту/будівництва: копії договорів на виконання аналогічних робіт або рекомендаційні листи від клієнтів. Кількість та опис аналогічних будівельних проектів, які були успішно завершені протягом останніх 2 років. Під "аналогічними" маються на увазі будь-які ремонтні або будівельні роботи, включаючи, але не обмежуючись, будинками, громадськими будівлями, лікарнями, школами, гуртожитками. Будь ласка, включіть до 3 проектів** |  | |
| **Посилання на фотопортфоліо робіт підтвердженого досвіду (попередній пункт)** |  | |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** |  | |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** |  | |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** |  | |
| **Строк дії пропозиції** |  | |
| П.І.Б. ФОП/уповноваженої особи:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Підпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Печатка (за наявності): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Лот 1. Ремонт приватного житлового будинку за адресою: Полтавська обл, м.Миргород вул.Рибальська 18.**

**Загальна площа** 28,74м2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт та витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Серпень 2025** | | **Вересень**  **2025** | | | | **Жовтень**  **2025** | | | | | **Листопад 2025** | |
| **18.08-24.08** | **25.08-31.08** | **01.09-07.09** | **08.09-14.09** | **15.09-21.09** | **22.09-28.09** | **29.09-05.10** | **06.10-12.10** | **13.10-19.10** | **20.10-26.10** | **27.10-02.11** | **03.11-09.11** | **10.11-18.11** |
|  | ***Розділ 1. Добудова*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Бетонування залізобетонного пояса для фундаменту (включаючи приготування бетонної суміші)** | **м3** | **1,83** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цемент KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг або аналог | кг | 510,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | кг | 18,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Гравій для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка ДР8 | м3 | 1,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пісок природний, збагачений | м3 | 0,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Кладка газоблоку** | **м3** | **5,50** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газоблок 600х300х200 | шт | 154,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Суміш для укладання пінобетонних блоків | кг | 275,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Улаштування піщаної підготовки під стяжку** | **м2** | **3,57** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пісок природний, збагачений | м3 | 0,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Монтаж плівкового гідробар'єру для стяжки** | **м2** | **3,57** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плівка поліетиленова, товщина 150 мкм | м2 | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Укладання утеплювача для стяжки** | **м2** | **3,57** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Екструзійний пінополістирол1200x550x50 мм | м2 | 3,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Монтаж армуючої сітки для стяжки** | **м2** | **3,57** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сітка зварна кладочна 100х100x2,5 мм (з пластиковими фіксаторами та в'язальним дротом) | м2 | 3,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Улаштування цементно-пісчаної стяжки до 5см (включаючи приготування розчину)** | **м2** | **3,57** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цемент KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг або аналог | кг | 74,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пісок природний, збагачений | м3 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Горизонтальна та вертикальна гідроізоляція** | **м2** | **3,57** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гідроізоляційна суміш Ceresit полімерцементна CR 65 або аналог | кг | 10,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Стрічка гідроізоляційна Ceresit CL 152 еластична для захисту кутів і швів або аналог | м | 7,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ 2. Покрівля*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів** | **м2** | **54,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **Розбирання решетування даху** | **м2** | **26,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** | **Розбирання кам'яної кладки із цегли (демонтаж димохода)** | **м3** | **0,30** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Кладка цегли чистова, (димохід) товщиною 120 мм (включаючи приготування розчину)** | **м2** | **2,50** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг або аналог | кг | 8,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пісок природний, збагачений | м3 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Цегла керамічна одинарна порожниста, розміри 250х120х65 мм | шт | 104,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **Вирівнювання кроквяної системи** | **м-п** | **7,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм | кг | 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Брус 50х150 (з антисептичною обробкою) | пог.м. | 7,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14** | **Монтаж решетування даху** | **м2** | **37,20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм | кг | 11,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дошки обрізні з хвойних порід, ширина 100 мм, товщина 30 мм (з антисептичною обробкою) | м | 122,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **Укладання гідро-, паробар'єру** | **м2** | **11,80** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Паро-, гідроізоляційна мембрана супердифузійна Foliarex Strotex 1300 Basic 115 г 75 м.кв або аналог | м2 | 13,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16** | **Монтаж утеплювача даху, товщина теплоізоляції 100мм** | **м2** | **11,80** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Утеплювач базальтовий (вата мінеральна), товщина 100мм, щільність 40 кг/м3 | м2 | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **17** | **Укладання шиферу** | **м2** | **60,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шифер безасбестовий 1130х1750мм | м2 | 78,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм | кг | 2,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **Монтаж коників, примикань, єндов** | **м-п** | **20,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Саморіз для металопрофілю з пресшайбою (4,8x35 мм) | шт | 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Саморіз покрівельний 4,8x19 мм | шт | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Вироби з листової оцинкованої сталі, товщина листа 0,5 мм, довжина 2000 мм (планка примикання, коник, єндова, торцева планка) | шт | 10,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **19** | **Демонтаж дашка** | **шт** | **1,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20** | **Улаштування козирків** | **м2** | **1,44** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дашок з металопрофіля на металевому каркасі з комплектом кріплення | м2 | 1,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21** | **Монтаж водостічної системи (включаючи всі необхідні матеріали та кріплення) SIMBUD 135х100 мм 6х3 м або аналог** | **м-п** | **16,50** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ 3. Прорізи*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22** | **Демонтаж інснуючих дерев'яних віконних блоків (включаючи демонтаж штукатурки з відкосів, рам, сталевих відливів та підвіконнь)** | **шт** | **4,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **23** | **Демонтаж існуючих дерев'яних дверей (з демонтажом штукатурки з відкосів)** | **шт** | **3,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24** | **Монтаж перемички (підсилення пройомів) (сталевий куточок 63х63х5) з фарбуванням** | **шт** | **3,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кутик сталевий 63х63х5 | м | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **25** | **Розбирання кам'яної кладки із цегли (влаштування пройому)** | **м3** | **0,20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **26** | **Кладка цегли, бутова/рядова (включаючи приготування розчину) (закладання пройомів)** | **м3** | **0,13** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг (CEM II/B-S 32,5 N) або аналог | кг | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пісок природний, збагачений | м3 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Цегла керамічна одинарна порожниста, розміри 250х120х65 мм | шт | 51,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **27** | **Монтаж віконних блоків металопластикових (включаючи монтаж відливу, підвіконня, відкосів)** | **м2** | **5,14** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фарба фасадна | кг | 2,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Листи гіпсокартонні для перегородок, вологостійкі товщина 12 мм | м2 | 2,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17 5 л або аналог | л | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Шпаклівка стартова Knauf НР Start (гіпсова для стін) 30 кг або аналог | кг | 4,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Шпаклівка фінішна Knauf НР FINISH 25 кг (гіпсова для стін і стель) або аналог | кг | 4,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX 25кг або аналог | кг | 5,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Блок віконний металлопластиковий (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації); Тип відкривання: поворотно-відкидне. | м2 | 5,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Кутик перфорований алюмінієвий ШТУКАТУР 19x19 мм 2,5 м або аналог | м | 15,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Профіль ПВХ торцевий для гіпсокартону 12мм 2,5м | м | 15,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Монтажна піна професійна універсальна всесезонна BauGut PRO 870 мл або аналог | балон | 2,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Піна-клей монтажна професійна універсальна PENOSIL Fast Foam Adhesive 887 750 мл або аналог | балон | 2,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Клей для керамічної плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг або аналог | кг | 5,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Дюбель ударний для швидкого монтажу з шурупом 8х100 | шт | 39,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Склосітка штукатурна 4x4 160 г/кв.м | м2 | 2,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **28** | **Монтаж дверей металопластикових (включаючи відновлення відкосів)** | **м2** | **3,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Листи гіпсокартонні для перегородок, вологостійкі товщина 12 мм Knauf 3000x1200х12,5 мм 3,6 кв. м або аналог | м2 | 1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17 5 л або аналог | л | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Шпаклівка стартова Knauf НР Start (гіпсова для стін) 30 кг або аналог | кг | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Шпаклівка фінішна Knauf НР FINISH 25 кг (гіпсова для стін і стель) або аналог | кг | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX 25кг або аналог | кг | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Блок дверний металопластиковий (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації) | м2 | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кутик перфорований алюмінієвий ШТУКАТУР 19x19 мм 2,5 м або аналог | м | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Профіль ПВХ торцевий для гіпсокартону 12мм 2,5м | м | 9,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Монтажна піна професійна універсальна всесезонна BauGut PRO 870 мл або аналог | балон | 1,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Піна-клей монтажна професійна універсальна PENOSIL Fast Foam Adhesive 887 750 мл  або аналог | балон | 0,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Дюбель ударний для швидкого монтажу з шурупом 8х100 | шт | 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **29** | **Монтаж дверей металевих (включаючи відновлення відкосів)** | **шт** | **1,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Листи гіпсокартонні для перегородок, вологостійкі товщина 12 мм Knauf 3000x1200х12,5 мм 3,6 кв. м або аналог | м2 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17 5 л або аналог | л | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Шпаклівка стартова Knauf НР Start (гіпсова для стін) 30 кг або аналог | кг | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Шпаклівка фінішна Knauf НР FINISH 25 кг (гіпсова для стін і стель) або аналог | кг | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX 25кг або аналог | кг | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Блок дверний металевий зовнішнього виконання (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації) | м2 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кутик перфорований алюмінієвий ШТУКАТУР 19x19 мм 2,5 м або аналог | м | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Профіль ПВХ торцевий для гіпсокартону 12мм 2,5м | м | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Монтажна піна професійна універсальна всесезонна BauGut PRO 870 мл або аналог | балон | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Піна-клей монтажна професійна універсальна PENOSIL Fast Foam Adhesive 887 750 мл або аналог | балон | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Дюбель ударний для швидкого монтажу з шурупом 8х100 | шт | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ 4. Підлоги*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **30** | **Демонтаж плінтуса дерев'яного** | **м-п** | **26,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **31** | **Укладання OSB-плит на підлогу в два шари** | **м2** | **13,30** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плита OSB-3 12х1250х2500 мм | м2 | 27,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Саморіз 3,5x55 мм | шт | 26,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | **Укладання лінолеуму** | **м2** | **13,30** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лінолеум напівкомерційний Orion Chips 522-08 (095) LENTEX 3 м або аналог | м2 | 13,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **33** | **Монтаж плінтуса пластикового** | **м-п** | **15,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плінтус ПВХ 21х55х2500 мм. (в комплекті з фурнітурою) | м | 22,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **34** | **Демонтаж дерев'яної підлоги** | **м2** | **12,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | **Улаштування піщаної підготовки під стяжку** | **м2** | **12,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пісок природний, збагачений | м3 | 1,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | **Монтаж плівкового гідробар'єру для стяжки** | **м2** | **12,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плівка поліетиленова, товщина 150 мкм | м2 | 13,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **37** | **Улаштування цементно-пісчаної стяжки до 5см (включаючи приготування розчину)** | **м2** | **12,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг (CEM II/B-S 32,5 N) або аналог | кг | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пісок природний, збагачений | м3 | 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | **Укладання утеплювача для стяжки** | **м2** | **12,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Екструзійний пінополістирол1200x550x50 мм | м2 | 12,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **39** | **Монтаж армуючої сітки для стяжки** | **м2** | **12,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сітка зварна кладочна 100х100x2,5 мм (з пластиковими фіксаторами та в'язальним дротом) | м2 | 12,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **40** | **Улаштування цементно-пісчаної стяжки до 5см (включаючи приготування розчину)** | **м2** | **12,20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг (CEM II/B-S 32,5 N) або аналог | кг | 253,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пісок природний, збагачений | м3 | 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **41** | **Горизонтальна та вертикальна гідроізоляція** | **м2** | **12,20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гідроізоляційна суміш Ceresit полімерцементна CR 65 25 кг або аналог | кг | 36,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** | **Укладання плитки на підлогу на розчині із сухої клеючої суміші** | **м2** | **15,50** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плитки керамічні для підлог, (включаючи хрестики або СВП) Cersanit Floyd light grey matt rect 60х60 см або аналог | м2 | 15,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17 5 л або аналог | л | 3,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затирка для швів Mapei Ultracolor Plus 113 2 кг сірий цемент або аналог | кг | 6,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Клей для керамічної плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг або аналог | кг | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ 5. Фасад та стіни*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **43** | **Розбирання кам'яної кладки із цегли** | **м3** | **4,10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **44** | **Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель** | **м2** | **7,80** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **45** | **Ручне штукатурення термостійким цементним розчином (включаючи приготування розчину)** | **м2** | **7,80** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Суміш термостійка для печей та камінів ТМ Поліпласт ПП-018 20 кг або аналог | кг | 156,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **46** | **Оздоблення фасаду або стіни сайдингом з утепленням** | **м2** | **57,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сайдинг 3,00x0,20 | м2 | 62,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Профіль стартовий 3,05 м | м-п | 7,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Профіль фінішний 3,05 м | м-п | 7,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Профіль J-подібний 3,05 м | м-п | 3,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Планка привіконна 3,05 біла м | м-п | 4,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Кут зовнішній 3,05 м | м-п | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кут внутрішній 3,05 м | м-п | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Профіль з'єднувальний Н-подібний 3,05 м | м-п | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Профіль CD 60/3 м 0,6 мм | м-п | 128,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Підвіс П-подібний універсальний 60х250 мм | шт | 75,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Мінеральна вата SWEETONDALE ULTRAWOOL COTTAGE 105кг/м3 100 мм або аналог | м2 | 61,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Мембрана супердифузійна Foliarex Strotex 1300 Basic 115 г або аналог | м2 | 62,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Тарельчастий дюбель зі сталевим штифтом та пластиковою термоголівкою, 210мм | шт | 366,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Саморіз по металу з прес-шайбою та свердлом 4,2х16 | шт | 427,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Саморез по металлу 3,5x9,5 мм | шт | 550,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Дюбель-шурупи 6х40мм | шт | 187,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **47** | **Монтаж гіпсокартону на стіну по металевому каркасу** | **м2** | **82,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гіпсокартон вологостійкий Knauf 3000x1200х12,5 мм або аналог | м2 | 86,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Профіль UD 27 0,6 мм | м | 65,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Профіль CD 60 0,6 мм | м | 184,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Саморез по металлу 3,5x9,5 мм | шт | 738,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Саморіз по металу для гипсокартону 3,5x25 мм | шт | 1 394,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог | л | 8,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Склострічка самоклейка 50мм | м | 90,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Шпаклівка стартова Knauf НР Start (гіпсова для стін) 30 кг або аналог | кг | 24,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Підвіс П-подібний універсальний 60х250 мм | шт | 108,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Дюбель-шурупи 6х40мм | шт | 251,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **48** | **Підготування гіпсокартонної стіни під шпалери** | **м2** | **82,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17 5 л або аналог | л | 20,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Шпаклівка фінішна Knauf НР FINISH 25 кг (гіпсова для стін і стель) або аналог | кг | 98,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **49** | **Поклейка шпалер на стіну** | м2 | 82,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вінілові шпалери на флізеліновій основі | м2 | 94,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Клей для шпалер Metylan Флізелін 250 г або аналог | м2 | 51,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **50** | **Горизонтальна та вертикальна гідроізоляція** | **м2** | **10,50** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гідроізоляційна суміш Ceresit полімерцементна CR 65 25 кг або аналог | кг | 31,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **51** | **Укладання плитки на стіни на розчині із сухої клеючої суміші** | **м2** | **20,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плитки керамічні для стін, Cersanit Олімпія Біла глоссі 30x60 або аналог | м2 | 20,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17 5 л або аналог | л | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затирка для швів | кг | 8,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Клей для керамічної плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг або аналог | кг | 130,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ 5. Стелі*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **52** | **Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм (включаючи улаштування каркасу)** | **м2** | **8,30** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Панель ПВХ Brilliant® Білий лак 8x250x3000 мм /0,75 кв.м/  або аналог | м2 | 11,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Профіль UD 27 0,6 мм | м | 15,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Профіль CD 60 0,6 мм | м | 25,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Саморез по металлу 3,5x9,5 мм | шт | 39,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Саморіз з пресшайбою 4,2x19 мм | шт | 124,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Підвіс П-подібний універсальний 60х250 мм | шт | 41,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Профіль ПВХ стартовий | м | 19,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Дюбель-шурупи 6х40мм | шт | 116,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **53** | **Монтаж гіпсокартону на стелю по металевому каркасу** | **м2** | **20,50** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гіпсокартон 2500x1200х9,5 мм | м2 | 21,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Профіль UD 27 0,6 мм | м | 32,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Профіль CD 60 0,6 мм | м | 59,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Саморез по металлу 3,5x9,5 мм | шт | 55,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Саморіз по металу для гипсокартону 3, 5x25 мм | шт | 348,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17 5 л або аналог | л | 2,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Склострічка самоклейка 50мм | м | 24,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Шпаклівка стартова Knauf НР Start (гіпсова для стін) 30 кг або аналог | кг | 7,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Підвіс П-подібний універсальний 60х250 мм | шт | 27,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Дюбель-шурупи 6х40мм | шт | 63,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **54** | **Підготування гіпсокартонної стелі під фарбування** | **м2** | **20,50** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17 5 л або аналог | л | 5,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Шпаклівка фінішна Knauf НР FINISH 25 кг (гіпсова для стін і стель) або аналог | кг | 24,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **55** | **Монтаж багета з фарбуванням** | **м-п** | **25,60** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стельовий плінтус 2000x45x45 мм | м | 25,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **56** | **Фарбування стель водоемульсійною фарбою по штукатурцi** | **м2** | **20,50** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фарба водноемульсійна, стійка до миття Dufa MattLatex D100 матова 3,5 кг (2359)  або аналог | кг | 5,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Шпаклівка фінішна Knauf НР FINISH 25 кг (гіпсова для стін і стель) або аналог | кг | 23,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ 6. Електромонтажні роботи*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **57** | **Установка електрощитка масою до 3 кг** | **шт** | **1,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Щиток пластиковий на 8 модулів ETI ECT8PT 8 модулів пластик 236х215х102 мм Прозорий (1101000) або аналог | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Влаштування заземлення** | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Комплект заземлення з нержавіючої сталі RAM R 4,5 м d 16 мм або аналог | компл. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Провід силовий Одескабель ПВ 1x10,0 мідь | м-п | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **58** | **Установлення автоматичних вимикачів, 1 фаза** | **шт** | **6,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автоматичний вимикач 1Р 16А тип С | шт | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Автоматичний вимикач 1Р 10А тип С | шт | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Диференційний автомат Schneider 16 А або аналог | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **59** | **Прокладання проводу електричного сумарним перерiзом до 8 мм2 (з установленням розподільчих коробок, з'єднанням проводів та усим для цього необхідним)(у гофротрубу, кабель-канал або штробу) (включаючи штробування стін або закріплення гофротруби та кабель-каналу), сумарним перерiзом до 8 мм2** | **м-п** | **103,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кабель ВВГ-Пнг 3х1.5мм2 мідний (включаючи гофру, кабель-канал, розподільчі коробки та усе необхідне для коректного встановлення та експлуатації) | м | 35,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Кабель ВВГ-Пнг 3х2.5мм2 мідний (включаючи гофру, кабель-канал, розподільчі коробки та усе необхідне для коректного встановлення та експлуатації) | м | 67,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **60** | **Установлення та підключення розеток** | **шт** | **12,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Розетка одинарна 16А (включаючи монтажну коробку) | шт | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **61** | **Установлення та підключення вимикачiв 1-клавiшних** | **шт** | **4,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вимикач одинарний 10А (включаючи монтажну коробку) | шт | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **62** | **Установлення бойлера електричного (включаючи під'єднання до систем водопостачання та електрики)** | **шт** | **1,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бойлер електричний настінний, ємність 100л, 1500W | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **63** | **Монтаж настінного електричного обігрівача** | **шт** | **4,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Настінний обігрівач електроконвектор 1500Вт HausMark HCH 2000 CMG-TLC/M або аналог | шт | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **64** | **Установлення світлодіодних світильників** | **шт** | **4,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Світильник LED 24Вт (стельовий)Vio Concept United DL-S 36 Вт білий матовий 4000 К або аналог | шт | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **65** | **Установлення врізного або канального вентилятора, в квартирах [витяжка]** | **шт** | **1,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Витяжний вентилятор діам. 100мм Вентс 100 Сілента С або аналог | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ 7. Сантехнічні роботи*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **66** | **Установлення душової кабіни (включаючи монтаж змішувача, підключення до систем водопостачання та каналізації)** | **шт** | **1,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Душова кабіна (включно зі змішувачем та усім необхідним для її коректного підключення та експлуатації) Water House Modern 90x215 см TM-881E-A або аналог | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Установлення пральної машини (включаючи  підключення до систем водопостачання та каналізації)** | шт | **1,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пральна машина Indesit OMTWSC 51052 W UA або аналог | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **67** | **Установлення унітазу з безпосередньо приєднаним бачком (включаючи підключення до систем водопостачання та каналізації)** | **шт** | **1,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Унітаз-компакт (включно з усім необхідним для його коректного підключення та експлуатації)Cersanit 773 Merida 031 3/6 з сидінням поліпропілен та металевим кріпленням (CCKZ1015431894) або аналог | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **68** | **Установлення умивальника (включаючи монтаж змішувача, підключення до систем водопостачання та каналізації)** | **шт** | **1,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Умивальник для ванної кімнати (з п'єдесталом, змішувачем та усім необхідним для його коректного підключення та експлуатації) Cersanit President 55 або аналог | комплект | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **69** | **Установлення мийки (включаючи монтаж змішувача, підключення до систем водопостачання та каналізації)** | **шт** | **1,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мийка кухона (з тумбою, змішувачем та усім необхідним для її коректного підключення та експлуатації)ліва 80 з накладною мийкою та сифоном 80х50 см/0,8 мм Антрацитовий (23419192) | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **70** | **Пробивання отворів в стінах** | **шт** | **2,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **71** | **Пробивання отворів в фундаментах** | **шт** | **2,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **72** | **Прокладання поліпропіленових труб водопостачання дiаметром до 32 мм** | **м-п** | **22,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Труби поліпропіленові (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації)Water House 32х5,4 PN-20 | м | 22,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **73** | **Розведення труб каналізації з полiетиленових труб дiаметром до 110 мм** | **м-п** | **14,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Труби каналізаційні (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації) ПВХ 110x1000x3,2 мм SN2 Інсталпласт або аналог | м | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ 8. Зовнішні мережі*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **74** | **Розробка ґрунту вручну (включно зі зворотньою засипкою з трамбуванням пошарово)** | **м3** | **1,80** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **75** | **Розведення труб каналізації з полiетиленових труб дiаметром до 110 мм** | **м-п** | **6,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Труби каналізаційні (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації) ПВХ 110x1000x3,2 мм SN2 Інсталпласт або аналог | м | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **76** | **Розробка ґрунту вручну (включно зі зворотньою засипкою з трамбуванням пошарово та завантаженням на а/м надлишків)** | **м3** | **6,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **77** | **Влаштування септику з бетонних кілець об'ємом 3,5 куб.метрів (з усім необхідним та підключенням)** | **шт** | **1,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Септик з/б діам. 1,5м (2 кільця h=1м, кришка для колодязя, люк) (з усім необхідним для монтажу та експлуатації) | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **78** | **Розробка ґрунту вручну (включно зі зворотньою засипкою з трамбуванням пошарово)** | **м3** | **8,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **79** | **Прокладання поліетиленових труб водопостачання дiаметром до 32 мм** | **м-п** | **22,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Труби поліетиленові (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації) | м | 22,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **80** | **Установлення лічильника води** | **шт** | **1,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лічильник холодної води Gross GROSS MТK(W)-UA 20 або аналог | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ 9. Благоустрій (відмостка, цоколь)*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **81** | **Бетонування залізобетонного пояса для фундаменту (включаючи приготування бетонної суміші)** | **м3** | **2,70** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цемент KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг або аналог | кг | 754,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | кг | 27,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Гравій для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка ДР8 | м3 | 21,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пісок природний, збагачений | м3 | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **82** | **Розробка грунту вручну з переміщенням та завантаженням на а/м** | **м3** | **7,50** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **83** | **Укладання дренажної мембрани** | **м2** | **19,50** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шипоподібна дренажна мембрана Ironclad 1х20 м 20 м2 або аналог | м2 | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **84** | **Улаштування піщаної подушки** | **м2** | **19,50** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пісок природний, збагачений | м3 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **85** | **Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу** | **м** | **30,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг (CEM II/B-S 32,5 N) або аналог | кг | 96,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800 | м3 | 1,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пісок природний, рядовий | м3 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Бордюр парковий 100-20-06 | шт | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **86** | **Улаштування бетонної стяжки товщиною 80мм (включаючи приготування розчину)** | **м2** | **19,50** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг (CEM II/B-S 32,5 N) або аналог | кг | 468,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Гравій для будівельних робіт, фракція 5- 20 мм, марка ДР8 | м3 | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пісок природний, збагачений | м3 | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **87** | **Улаштування паркану з хвірткою із профнастилу** | **м2** | **5,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Паркан з профнастилу з хвірткою | м2 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ 10. Меблі, техніка*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плита електрична Beko FSS56000GW або аналог | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Витяжка кухонна ProfitM Політ Еко 50 см 420 куб. м Слонова кістка або аналог | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ліжко Компаніт 90 90x200 см або аналог | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Стіл-трансформер кухонний обідній розкладний Artinhead Dinner 90х60 або аналог | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Стілець обідній AMF Holding Бертон 1000х450х540 або аналог | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Шафа-купе Берегиня 1400x600x2200 мм німфея альба двері / дзеркало або аналог | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Матрац ортопедичний Бум-1 90x200 см або аналог | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Холодильник Indesit LI6 S1E W або аналог | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ 11. Перевезення вантажів та доставка*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **88** | **Завантаження та відвантаження будівельних матеріалів** | **1 т** | **3,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **89** | **Транспортування будівельних матеріалів та/або обладнання (дистанція тільки в одну сторону)** | **км** | **90,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **90** | **Вивіз будівельного сміття з об'єкту (дистанція тільки в одну сторону)** | **км** | **45,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. ФОП/уповноваженої особи:: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Печатка (за наявності): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Лот 2. Ремонт приватного житлового будинку за адресою: Полтавська обл, м. Миргород, вул. Шевченко, 63**

**Загальна площа** 45,41м2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт та витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Серпень 2025** | | **Вересень**  **2025** | | | | **Жовтень**  **2025** | | | | | **Листопад 2025** | |
| **18.08-24.08** | **25.08-31.08** | **01.09-07.09** | **08.09-14.09** | **15.09-21.09** | **22.09-28.09** | **29.09-05.10** | **06.10-12.10** | **13.10-19.10** | **20.10-26.10** | **27.10-02.11** | **03.11-09.11** | **10.11-18.11** |
|  | ***Розділ 1. Покрівля*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів** | **м2** | **57,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Розбирання решетування даху** | **м2** | **18,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Штукатурення кам'яної кладки із цегли ( димохода)** | **м2** | **3,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг або аналог | кг | 8,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пісок природний, збагачений | м3 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Монтаж решетування даху** | **м2** | **18,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм | кг | 4,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дошки обрізні з хвойних порід, ширина 100 мм, товщина 30 мм (з антисептичною обробкою) | м | 76,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Укладання шиферу** | **м2** | **57,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лист волокнистоцементний IFCEM HТ 8-ми хвильовий 1750x1130x5,8 мм нефарбований або аналог | м2 | 85,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм | кг | 2,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Монтаж коників, примикань, єндов** | **м-п** | **18,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Саморіз для металопрофілю з пресшайбою (4,8x35 мм) | шт | 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Саморіз покрівельний 4,8x19 мм | шт | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Вироби з листової оцинкованої сталі, товщина листа 0,5 мм, довжина 2000 мм (планка примикання, коник, єндова, торцева планка) | шт | 10,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Улаштування козирків** | **м2** | **1,80** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дашок з металопрофіля на металевому каркасі з комплектом кріплення | м2 | 1,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ 2. Прорізи*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Демонтаж інснуючих дерев'яних віконних блоків (включаючи демонтаж штукатурки з відкосів, рам, сталевих відливів та підвіконнь)** | **шт** | **4,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Демонтаж існуючих дерев'яних дверей (з демонтажом штукатурки з відкосів)** | **шт** | **4,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **Монтаж перемички (підсилення пройомів) (сталевий куточок 63х63х5) з фарбуванням** | **шт** | **6,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кутик сталевий 63х63х5 | м | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** | **Розбирання кам'яної кладки із цегли (влаштування пройому)** | **м3** | **1,20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Кладка цегли, бутова/рядова (включаючи приготування розчину) (закладання пройомів)** | **м3** | **0,90** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг або аналог | кг | 66,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пісок природний, збагачений | м3 | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Цегла керамічна одинарна порожниста, розміри 250х120х65 мм | шт | 355,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **Монтаж віконних блоків металопластикових (включаючи монтаж відливу, підвіконня, відкосів)** | **м2** | **6,80** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фарба фасадна Aura® Fasad Expo мат білий 10 л або аналог | кг | 2,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Листи гіпсокартонні для перегородок, вологостійкі товщина 12 мм Knauf 3000x1200х12,5 мм 3,6 кв. м або аналог | м2 | 3,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17 5 л або аналог | л | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Шпаклівка стартова Knauf НР Start (гіпсова для стін) 30 кг або аналог | кг | 4,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Шпаклівка фінішна Knauf НР FINISH 25 кг (гіпсова для стін і стель) або аналог | кг | 4,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX 25кг або аналог | кг | 5,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Блок віконний металлопластиковий (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації); Тип відкривання: поворотно-відкидне.Steko 800x1200 мм або аналог | м2 | 6,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Кутик перфорований алюмінієвий ШТУКАТУР 19x19 мм 2,5 м або аналог | м | 17,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Профіль ПВХ торцевий для гіпсокартону 12мм 2,5м | м | 17,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Монтажна піна професійна універсальна всесезонна BauGut PRO 870 мл або аналог | балон | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Піна-клей монтажна професійна універсальна PENOSIL Fast Foam Adhesive 887 750 мл або аналог | балон | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Клей для керамічної плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг або аналог | кг | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Дюбель ударний для швидкого монтажу з шурупом 8х100 | шт | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Склосітка штукатурна 4x4 160 г/кв.м | м2 | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14** | **Монтаж дверей металопластикових (включаючи відновлення відкосів)** | **м2** | **9,89** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Листи гіпсокартонні для перегородок, вологостійкі товщина 12 мм Knauf 3000x1200х12,5 мм 3,6 кв. м або аналог | м2 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17 5 л або аналог | л | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Шпаклівка стартова Knauf НР Start (гіпсова для стін) 30 кг або аналог | кг | 6,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Шпаклівка фінішна Knauf НР FINISH 25 кг (гіпсова для стін і стель) або аналог | кг | 6,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX 25кг або аналог | кг | 6,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Блок дверний металопластиковий (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації) | м2 | 9,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кутик перфорований алюмінієвий ШТУКАТУР 19x19 мм 2,5 м або аналог | м | 23,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Профіль ПВХ торцевий для гіпсокартону 12мм 2,5м | м | 23,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Монтажна піна професійна універсальна всесезонна BauGut PRO 870 мл або аналог | балон | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Піна-клей монтажна професійна універсальна PENOSIL Fast Foam Adhesive 887 750 мл або аналог | балон | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Дюбель ударний для швидкого монтажу з шурупом 8х100 | шт | 54,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **Монтаж дверей металевих (включаючи відновлення відкосів)** | **м2** | **2,60** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Листи гіпсокартонні для перегородок, вологостійкі товщина 12 мм Knauf 3000x1200х12,5 мм 3,6 кв. м або аналог | м2 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17 5 л або аналог | л | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Шпаклівка стартова Knauf НР Start (гіпсова для стін) 30 кг  або аналог | кг | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Шпаклівка фінішна Knauf НР FINISH 25 кг (гіпсова для стін і стель) або аналог | кг | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX 25кг або аналог | кг | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Блок дверний металевий зовнішнього виконання (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації) Форт-М Вега Люкс метал/МДФ вуличні 960х2050 мм або аналог | м2 | 2,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кутик перфорований алюмінієвий ШТУКАТУР 19x19 мм 2,5 м або аналог | м | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Профіль ПВХ торцевий для гіпсокартону 12мм 2,5м | м | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Монтажна піна професійна універсальна всесезонна BauGut PRO 870 мл або аналог | балон | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Піна-клей монтажна професійна універсальна PENOSIL Fast Foam Adhesive 887 750 мл або аналог | балон | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Дюбель ударний для швидкого монтажу з шурупом 8х100 або аналог | шт | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ 3. Підлоги*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16** | **Демонтаж плінтуса дерев'яного** | **м-п** | **50,50** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **17** | **Укладання OSB-плит на підлогу в два шари** | **м2** | **41,50** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плита OSB-3 12х1250х2500 мм | м2 | 44,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Саморіз 3,5x55 мм | шт | 915,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** | **Укладання лінолеуму** | **м2** | **41,50** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лінолеум напівкомерційний Orion Chips 522-08 (095) LENTEX 3 м або аналог | м2 | 41,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **19** | **Монтаж плінтуса пластикового** | **м-п** | **50,50** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плінтус ПВХ 21х55х2500 мм. (в комплекті з фурнітурою) | м | 52,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20** | **Демонтаж дерев'яної підлоги** | **м2** | **8,75** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21** | **Монтаж дерев'яної підлоги товщиною 40 мм** | **м2** | **4,73** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм | кг | 2,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дошки обрізні з хвойних порід, ширина 150 мм, товщина 40 мм | м | 33,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22** | **Улаштування піщаної підготовки під стяжку** | **м2** | **4,02** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пісок природний, збагачений | м3 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **23** | **Монтаж плівкового гідробар'єру для стяжки** | **м2** | **4,73** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плівка поліетиленова, товщина 150 мкм | м2 | 5,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24** | **Улаштування цементно-пісчаної стяжки до 5см (включаючи приготування розчину)** | **м2** | **4,02** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг або аналог | кг | 98,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пісок природний, збагачений | м3 | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **25** | **Укладання утеплювача для стяжки** | **м2** | **4,02** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Екструзійний пінополістирол1200x550x50 мм | м2 | 4,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **26** | **Монтаж армуючої сітки для стяжки** | **м2** | **4,73** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сітка зварна кладочна 100х100x2,5 мм (з пластиковими фіксаторами та в'язальним дротом) | м2 | 5,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **27** | **Улаштування цементно-пісчаної стяжки до 5см (включаючи приготування розчину)** | **м2** | **4,02** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг або аналог | кг | 98,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пісок природний, збагачений | м3 | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **28** | **Горизонтальна та вертикальна гідроізоляція** | **м2** | **4,02** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гідроізоляційна суміш полімерцементна Ceresit полімерцементна CR 65 25 кг  або аналог | кг | 14,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **29** | **Укладання плитки на підлогу на розчині із сухої клеючої суміші** | **м2** | **4,02** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плитки керамічні для підлоги (включаючи хрестики або СВП) Cersanit Floyd light grey matt rect 60х60 см або аналог | м2 | 4,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17 5 л або аналог | л | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затирка для швів Mapei Ultracolor Plus 113 2 кг сірий цемент або аналог | кг | 1,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Клей для керамічної плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг  або аналог | кг | 30,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ 4. Стіни*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **30** | **Монтаж гіпсокартону на стіни по металевому каркасу з утепленням 50мм** | **м2** | **162,50** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гіпсокартон вологостійкий Knauf 3000x1200х12,5 мм або аналог | м2 | 178,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Профіль UD 27 0,6 мм | м | 130,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Профіль CD 60 0,6 мм | м | 325,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Саморез по металлу 3,5x9,5 мм | шт | 438,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Саморіз по металу для гипсокартону 3,5x25 мм | шт | 2 762,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог | л | 16,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Склострічка самоклейка 50мм | м | 178,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Шпаклівка стартова Knauf НР Start (гіпсова для стін) 30 кг або аналог | кг | 48,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Базальтова вата 45 50 мм | м2 | 170,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Підвіс П-подібний універсальний 60х250 мм | шт | 214,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Дюбель-шурупи 6х40мм | шт | 498,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **31** | **Монтаж перегородки з гіпсокартону (2 сторони) на металевому каркасі в один шар** | **м2** | **7,10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гіпсокартон вологостійкий Knauf 3000x1200х12,5 мм або аналог | м2 | 14,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профіль UW 100 0,5 мм | м | 10,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профіль CW 100 0,5 мм | м | 17,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Саморез по металлу 3,5x9,5 мм | шт | 43,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Саморіз по металу для гипсокартону 3,5x25 мм | шт | 264,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог | л | 1,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Склострічка самоклейка 50мм | м | 14,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шпаклівка Knauf FUGENFULLER 25 кг або аналог | кг | 4,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утеплювач базальтовий (вата мінеральна), товщина 100мм, щідльність 45-50 кг/м3 | м2 | 7,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дюбель-шурупи 6х60мм | шт | 17,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | **Підготування гіпсокартонної стіни під шпалери** | **м2** | **139,80** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17 5 л або аналог | л | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Шпаклівка фінішна Knauf НР FINISH 25 кг (гіпсова для стін і стель) або аналог | кг | 84,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **33** | **Поклейка шпалер на стіну** | м2 | 139,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вінілові шпалери на флізеліновій основі | м2 | 167,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Клей для шпалер Metylan Флізелін 250 г або аналог | м2 | 83,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **34** | **Горизонтальна та вертикальна гідроізоляція** | **м2** | **19,45** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гідроізоляційна суміш Ceresit полімерцементна CR 65 25 кг  або аналог | кг | 58,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | **Укладання плитки на стіни на розчині із сухої клеючої суміші** | **м2** | **20,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плитки керамічні для стін, Cersanit Олімпія Біла глоссі 30x60 см.  або аналог | м2 | 22,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17 5 л або аналог | л | 5,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затирка для швів | кг | 11,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Клей для керамічної плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг  або аналог | кг | 191,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ 5. Стелі*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | **Монтаж натяжної стелі (враховуючи всі додаткові роботи)** | **м2** | **46,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плівка для натяжних стель (враховуючи всі додаткові матеріали), ПВХ, не менше 0,18мм, 180г/м2 | м2 | 46,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ 6. Електромонтажні роботи*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **37** | **Влаштування заземлення** | **шт** | **1,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект заземлення з нержавіючої сталі RAM R 4,5 м d 16 мм або аналог | компл. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Провід силовий Одескабель ПВ 1x10,0 мідь | м-п | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Щиток пластиковий на 12 модулів ETI ECT8PT 8 модулів пластик 236х215х102 мм Прозорий або аналог | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | **Установлення автоматичних вимикачів, 1 фаза** | **шт** | **10,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автоматичний вимикач 1Р 16А тип С | шт | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Автоматичний вимикач 1Р 10А тип С | шт | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Диференційний автомат Schneider 16 А або аналог | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **39** | **Прокладання проводу електричного сумарним перерiзом до 8 мм2 (з установленням розподільчих коробок, з'єднанням проводів та усим для цього необхідним)(у гофротрубу, кабель-канал або штробу) (включаючи штробування стін або закріплення гофротруби та кабель-каналу), сумарним перерiзом до 8 мм2** | **м-п** | **192,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кабель ВВГ-Пнг 3х1.5мм2 мідний (включаючи гофру, кабель-канал, розподільчі коробки та усе необхідне для коректного встановлення та експлуатації) | м | 97,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Кабель ВВГ-Пнг 3х2.5мм2 мідний (включаючи гофру, кабель-канал, розподільчі коробки та усе необхідне для коректного встановлення та експлуатації) | м | 95,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **40** | **Установлення та підключення розеток** | **шт** | **14,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Розетка одинарна 16А (включаючи монтажну коробку) | шт | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **41** | **Установлення та підключення вимикачiв 1-клавiшних** | **шт** | **5,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вимикач одинарний 10А (включаючи монтажну коробку) | шт | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** | **Демонтаж світильників** | **шт** | **4,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **43** | **Установлення світлодіодних світильників** | **шт** | **5,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Світильник LED 24Вт (стельовий)Vio Concept United DL-S 36 Вт білий матовий 4000 К або аналог | шт | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **44** | **Установлення врізного або канального вентилятора, в квартирах [витяжка]** | **шт** | **1,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Витяжний вентилятор діам. 100мм Вентс 100 Сілента С або аналог | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **45** | **Розведення труб вентиляції дiаметром 100 мм** | **м-п** | **7,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Канал вентиляційний діам. 100мм круглий Вентс d100/1,5 (включно з фітінгами, зворотніми клапанами, вентиляційними решітками та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації) або аналог | шт | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ 7. Сантехнічні роботи*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **46** | **Демонтаж унітаза** | **шт** | **1,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **47** | **Демонтаж умивальника** | **шт** | **1,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **48** | **Демонтаж котла** | **шт** | **1,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **49** | **Демонтаж системи опалення( радіатори та труби)** | **пог.м.** | **42,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **50** | **Установлення душової кабіни (включаючи монтаж змішувача, підключення до систем водопостачання та каналізації)** | **шт** | **1,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Душова кабіна (включно зі змішувачем та усім необхідним для її коректного підключення та експлуатації) Душова кабіна UP! (Underprice) HK- 8120 80x80 або аналог | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Установлення пральної машини (включаючи  підключення до систем водопостачання та каналізації)** | шт | **1,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пральна машина Indesit OMTWSC 51052 W UA або аналог | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **51** | **Установлення унітазу з безпосередньо приєднаним бачком (включаючи підключення до систем водопостачання та каналізації)** | **шт** | **1,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Унітаз-компакт (включно з усім необхідним для його коректного підключення та експлуатації)Cersanit 773 Merida 031 3/6 з сидінням поліпропілен та металевим кріпленням (CCKZ1015431894) або аналог | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **52** | **Установлення умивальника (включаючи монтаж змішувача, підключення до систем водопостачання та каналізації)** | **шт** | **1,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Умивальник для ванної кімнати (з п'єдесталом, змішувачем та усім необхідним для його коректного підключення та експлуатації) | комплект | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **53** | **Установлення мийки (включаючи монтаж змішувача, підключення до систем водопостачання та каналізації)** | **шт** | **1,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мийка кухона (з тумбою, змішувачем та усім необхідним для її коректного підключення та експлуатації)ліва 80 з накладною мийкою та сифоном 80х50 см/0,8 мм Антрацитовий | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **54** | **Пробивання отворів в стінах** | **шт** | **8,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **55** | **Установлення газового котла (включаючи під'єднання до систем водопостачання та електрики)** | **шт** | **1,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котел газовий димохідний Атем Житомир 3 КС-ГВ-007 СН двоконтурний верхній димохід або аналог | шт | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **56** | **Установлення опалювальних радіаторів сталевих з підключенням до системи опалення** | **шт.** | **6,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Радіатор сталевий панельний тип 22 700х500 (з усім необхідним для його встановлення та експлуатації) | шт | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **57** | **Прокладання поліпропіленових труб опалення діаметром до 32мм.** | **м.п.** | **48,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Труби поліпропіленові до 32мм (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації) Water House 32х5,4 PN-20 або аналог | м.п. | 48,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **58** | **Пробивання отворів в фундаментах** | **шт** | **2,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **59** | **Прокладання поліпропіленових труб водопостачання дiаметром до 32 мм** | **м.п.** | **22,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Труби поліпропіленові (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації) Water House 32х5,4 PN-20 або аналог | м | 22,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **60** | **Розведення труб каналізації з полiетиленових труб дiаметром до 110 мм** | **м.п.** | **10,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Труби каналізаційні (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації)Інсталпласт ПП 110х2.7х1000 тип 3 або аналог | м | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ 8. Зовнішні мережі*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **61** | **Розробка ґрунту вручну (включно зі зворотньою засипкою з трамбуванням пошарово)** | **м3** | **1,50** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **62** | **Розведення труб каналізації з полiетиленових труб дiаметром до 110 мм** | **м-п** | **8,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Труби каналізаційні (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації) ПВХ 110x1000x3,2 мм SN2 Інсталпласт або аналог | м | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **63** | **Влаштування септику з бетонних кілець об'ємом 3,5 куб.метрів (з усім необхідним та підключенням)** | **шт** | **1,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Септик з/б діам. 1,5м (2 кільця h=1м, кришка для колодязя, люк) (з усім необхідним для монтажу та експлуатації) | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **64** | **Розробка ґрунту вручну (включно зі зворотньою засипкою з трамбуванням пошарово та завантаженням на а/м надлишків)** | **м3** | **6,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ 9. Благоустрій (відмостка , фасад , ганок)*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **65** | **Розробка грунту вручну з навантаженням на а/м** | **м3** | **2,50** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **66** | **Укладання дренажної мембрани** | **м2** | **15,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шипоподібна дренажна мембрана Ironclad 1х20 м 20 м2 або аналог | м2 | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **67** | **Улаштування піщаної подушки** | **м2** | **15,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пісок природний, збагачений | м3 | 1,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **68** | **Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу** | **м** | **18,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг або аналог | кг | 96,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800 | м3 | 1,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пісок природний, рядовий | м3 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Бордюр парковий 100-20-06 | шт | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **69** | **Улаштування бетонної стяжки товщиною 80мм (включаючи приготування розчину)** | **м2** | **15,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг або аналог | кг | 357,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Гравій для будівельних робіт, фракція 5- 20 мм, марка ДР8 | м3 | 0,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пісок природний, збагачений | м3 | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **70** | **Розробка грунта вручну** | **м3** | **0,90** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **71** | **Улаштування бетонних сходів ( включаючи виставлення опалубки та приготування бетонної суміші)** | **м3** | **2,50** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, KRYVYI RIG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25кг або аналог | кг | 715,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Гравій для будівельних робіт, фракція 5- 20 мм, марка ДР8 | м3 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пісок природний, збагачений | м3 | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ 10. Меблі, техніка*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плита газова Estrada EG701M03E55G або аналог | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Витяжка кухонна ProfitM Політ Еко 50 см 420 куб. м Слонова кістка або аналог | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ліжко Компаніт 90 90x200 см або аналог | шт. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Стіл-трансформер кухонний обідній розкладний Artinhead Dinner 90х60 або аналог | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Стілець обідній AMF Holding Бертон 1000х450х540 або аналог | шт. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Шафа-купе Берегиня 1400x600x2200 мм німфея альба двері / дзеркало або аналог | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Матрац ортопедичний Бум-1 90x200 см або аналог | шт. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Холодильник Indesit LI6 S1E W або аналог | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ 11. Перевезення вантажів та доставка*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **72** | **Завантаження та відвантаження будівельних матеріалів** | **1 т** | **3,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **73** | **Транспортування будівельних матеріалів та/або обладнання (дистанція тільки в одну сторону)** | **км** | **90,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **74** | **Вивіз будівельного сміття з об'єкту (дистанція тільки в одну сторону)** | **км** | **45,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. ФОП/уповноваженої особи:: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Печатка (за наявності): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |