*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP-U-44-2024 на укладення разового договору на ремонт санвузла на 1 поверсі у КНП Білозерській лікарні Білозерської селищної ради, Херсонська обл., Білозерський р-н, смт. Білозерка, вул. Свободи буд. 192.*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** | |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** | |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** | |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** | |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** | |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** | |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** | |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** | |  |
| **Дата подання пропозиції** | |  |
| **Строк дії пропозиції** | |  |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт санвузла на 1 поверсі у КНП Білозерській лікарні Білозерської селищної ради, Херсонська обл., Білозерський р-н, смт. Білозерка, вул. Свободи буд. 192.**

Місце розташування об’єкту: **Херсонська обл., Білозерський р-н, смт. Білозерка, вул. Свободи буд. 192.**

Загальна площа: **9,00 м2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** | **Лютий**  **– Березень**  **(2024)** | **Березень**  **(2024)** | | | | **Квітень**  **(2024)** | |
| **26.02**  **-**  **03.03** | **04.03**  **-**  **10.03** | **11.03**  **-**  **17.03** | **18.03**  **-**  **24.03** | **25.03**  **-**  **31.03** | **01.04**  **-**  **07.04** | **08.04**  **-**  **14.04** |
|  | ***Розділ. Демонтажні роботи*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж цегляних перегородок (товщ.150 мм) | м2 | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж підвіконня | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Винос будівельного сміття в ручну | т | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж вікна | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж труб каналізації Ø50мм | м.пог | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Демонтаж унітаза | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Демонтаж умивальника | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Стеля** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель ГК або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "ізогіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Грунтування стелі | м2 | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Стіни** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Улаштування короба під радіатори | м2 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Улаштування перегородок з ГК товщ.100 мм крок 400 мм | м2 | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Улаштування каркасу для стін із металевих профілів крок 400 мм | м2 | 18,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Улаштування підшивки вертикальних поверхонь з ГК або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 18,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Грунтування стін | м2 | 31,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 31,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "ізогіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Грунтування стін | м2 | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ. Укоси*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Улуштування укосів з ГК без каркасу | м2 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Грунтування укосів | м2 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Високоякісне шпатлювання укосів гіпсовими сумішами | м2 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Монтаж вікон (1,75х0,9) | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Встановлення підвіконня | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ. Прорізи*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Заповнення віконних прорізів готовими віконними блоками площею до 5 м2 з металопластику (розпашне) | м2 | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах(колір сірий) | м2 | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ. Підлога*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Улаштування цементної стяжки | м2 | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Заповнення швів плитки з керамограніту | м2 | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Грунтування підлоги | м2 | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ. Електромонтажні роботи*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Прокладання внутрішніх електромереж (ВГГнг 3х2,5 мм2; та 3х1.5мм2,) в штробах | м. пог | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Встановлення підрозетників | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Монтаж світильників | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Встановлення вимикачів внутрішнього типу при скритій проводці, 1-2 клавiшних | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Встановлення розеток з заземленням | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ. Сантехнічні роботи*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм (ліжак) | м. пог | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм (ліжак) | м. пог | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм (ліжак) | м. пог | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Встановлення поручнів для унітаза | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Встановлення відсічних кранів хромованих | шт. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Встановлення біде | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Встановлення унітаза (інклюзівний) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Встановлення раковин (інклюзівна) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Встановлення дзеркала | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Встановлення поручнів для раковини | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Встановлення бойлера 50 л | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Улаштування штроб під каналізацію 100 мм | м.пог | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Встановлення змішувачів | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Інше** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Вивезення будівельного сміття | т. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Доставка будівельних матеріалів | т. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Послуги вантажників з розвантаження мішків 25 кг. з будівельними матеріалами | т. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Послуги вантажників з завантаження мішків 25 кг. з будівельним сміттям. | т. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Очищення приміщень від сміття після ремонту | послуга | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |