*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP 18-2023 на укладення разового договору на проведення ремонтних робіт приміщення за адресою: Миколаївська обл., с. Шевченкове, вул. Софіївська, 1Б. (2-й поверх) амбулаторія.*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** | |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** | |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** | |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** | |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** | |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** | |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** | |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** | |  |
| **Дата подання пропозиції** | |  |
| **Строк дії пропозиції** | |  |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт приміщення за адресою:** Миколаївська обл., с. Шевченкове, вул. Софіївська, 1Б. (2-й поверх) амбулаторія.

**Площа приміщення, що підлягає ремонту, становить 272,9** **м2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** | **Липень 2023** | **Серпень 2023** | | | | **Серпень/Вересень 2023** | | | | | **Жовтень 2023** | | | | |
| **24.07**  **-**  **31.07** | **01.08**  **-**  **06.08** | **07.08**  **-**  **13.08** | **14.08**  **-**  **20.08** | **21.08**  **-**  **27.08** | **28.08**  **-**  **03.09** | **04.09**  **-**  **10.09** | **11.09**  **-**  **17.09** | **18.09**  **-**  **24.09** | **25.09**  **-**  **30.09** | **01.10**  **-**  **08.10** | **09.10**  **-**  **15.10** | **16.10**  **-**  **22.10** | **23.10**  **-**  **25.10** |
|  | **Розділ. Демонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж підлоги з лінолеуму | м2 | 272,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж цементної стяжки підлоги | м2 | 272,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж дерев'яних плінтусів | м | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж старої електрики | шт | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж радіаторів | шт | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Стіни** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Безпіщане накриття поверхонь стін штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази | м2 | 469,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 388,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Безпіщане накриття поверхонь укосів штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази | м. пог | 80,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м. пог | 80,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування | м2 | 388,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Грунтування стін | м2 | 469,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування | м. пог | 80,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Улаштуваня стін з керамічної плитки | м2 | 81,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Заповнення швів керамічної плитки | м2 | 81,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Стеля** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Улаштування стелі з гіпсокартону | м2 | 272,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Безпіщане накриття поверхонь стелі розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 272,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Грунтування стелі | м2 | 272,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами стелі, підготовлених під фарбування | м2 | 272,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Монтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Монтаж душових та санвузлових перегородок | м2 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Монтаж підвіконників | м | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Монтаж віконних зливів | м | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Підлога** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Улаштування чистової стяжки підлоги з піщано-цементної суміщі | м2 | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Улаштування покриттів з плитки керамограніту | м2 | 95,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Заповнення швів керамічної плитки або керамограніту | м2 | 95,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Улаштування лінолеума | м2 | 185,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах | м. пог | 171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Улаштування чистової стяжки підлоги з використанням цементно-піщаноїсуміші | м2 | 44.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Улаштування покриттів з керамогранітної плитки | м2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Заповнення швів керамогранітної плитки | м2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Засипка керамазиту | м3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Укладання лінолеуму на цемнтно-пісчану основу | м2 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах або дюбелях | м. пог | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Електромонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Прокладання внутрішніх електромереж (3х2,5 мм2; 3х1.5; та 2х1.5,) в штробах | м. пог | 373,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Встановленя підрозетників та розподілювальних коробок | шт. | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Монтаж світильників | шт. | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Встановлення вимикачів внутрішнього типу при скритій проводці, 1-2 клавiшних | шт. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Встановлення штепсельних розеток внутрішнього типу при скритій проводці | шт. | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Сантехнічні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Монтаж електробойлера 100л | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Монтаж електробойлера 50л | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Монтаж умивальників (в комплексі з сифоном та змішувачем) | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Монтаж унітазів | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Монтаж змішувачів (душ) | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Монтаж водопостачання | м. пог | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Монтаж трапа під душову зону | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Монтаж водовідведення | м. пог | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Встановлення радіаторів | шт. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Прокладання трубопроводів діаметром 32 мм | м | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Покладання трубопроводів діаметром 25мм | м | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Встановлення умивальників | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Інше** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Встановлення інклюзивного приладдя | компл. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Доставка будівельних матеріалів | т | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Послуги вантажників з розвантаження плитки та мішків 25 кг. з будівельними матеріалами | т | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Навантаження сміття вручну | т. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Перевезення сміття до 30 км | т. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |