**Додаток №1**

**Технічні вимоги**

1. **ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ**

Інформація у цьому документі описує цілі та вимоги, які Громадська організація «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» (далі – Організація) ставить до Постачальника та автомобілів, необхідних для виконання статутних завдань Організації.

1. **МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПОСТАЧАЛЬНИКА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вимога** | **Документ, що має бути надало для підтвердження відповідності** |
| Постачальник зареєстрований в Україні в якості юридичної особи/ФОП | Виписка з ЄДР юридичних осіб та ФОП |
| Щодо Постачальника не відкрито процедури ліквідації чи банкрутства, судових процедур, що можуть стати перешкодою для виконання зобов’язань | Декларація (у вільній формі, підписана уповноваженою особою) |
| Постачальник є офіційним представником (дилером, дистриб’ютором) Виробника на території України | Сертифікат офіційного представника, дилера, дистриб’ютора на території України чи інший документ, що підтверджує наявність відносин офіційного представництва між Виробником та Постачальником |
| Щодо Постачальника чи його посадових осіб, Виробника авто чи його посадових осіб не встановлено санкції Ради Безпеки ООН | - |

**3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**3.1. автомобіль- кросовер, 5 місць**

|  |  |
| --- | --- |
| **Категорія** | **Характеристика** |
| Тип кузова | Кросовер |
| Об’єм двигуна | 2,0-2.5 л |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Вид палива | Дизель |
| Екологічний клас | Не нижче EURO 6 |
| Трансмісія | Автомат |
| Привід | Повний або передній |
| Кількість передач | Не менше 5 |
| Довжина авто | Не менше 4300 мм |
| Кліренс | Не нижче 180-200 мм |
| Кількість посадочних місць | Не менше 5 |
| Об’єм багажного відділення | Не менше 450 л з розкладеними пасажирськими сидіннями;  не менше 1400 л зі складеними пасажирськими сидіннями |
| Корисне навантаження | Не менше 450кг. |
| Рік випуску | Не раніше 2021 |
| Додаткові вимоги | Круїз-контроль  Подушки безпеки фронтальні для водія та пасажира  Бокові подушки (шторки) безпеки для переднього та заднього ряду сидінь  Підсилювач керма  Клімат-контроль  Кермова колонка, що регулюється за висотою  Спинка заднього ряду сидінь, що складається  Обігрів заднього скла  Електросклопідйомники |

**4. ВИМОГИ ЩОДО СТРОКУ ПОСТАВКИ**

Постачальник зобов’язаний здійснити поставку автомобілів, що відповідають вищенаведеним технічним характеристикам **до 31 серпня 2022 року**.

**Звертаємо Вашу увагу, що неможливість виконання вимоги щодо строку поставки тягне за собою дискваліфікацію Постачальника.**