*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP-U-45-2024* *на укладення разового договору* *на ремонт санвузла на 1 поверсі у КНП «Нововоронцовська ЦЛ», Херсонська обл., Бериславський р-н, смт. Нововоронцовка, вул. Гагаріна, буд. 64.*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** |  |
| **Дата подання пропозиції** |  |
| **Строк дії пропозиції** |  |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт санвузла на 1 поверсі у КНП «Нововоронцовська ЦЛ», Херсонська обл., Бериславський р-н, смт. Нововоронцовка, вул. Гагаріна, буд. 64.**

Місце розташування об’єкту: **Херсонська обл., Бериславський р-н, смт. Нововоронцовка, вул. Гагаріна, буд. 64.**

Загальна площа: **10,50 м2.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця** **виміру** | **Кількість** | **Березень****(2024)** | **Квітень****(2024)** |
| **06.03****-****10.03** | **11.03****-****17.03** | **18.03****-****24.03** | **25.03****-****31.03** | **01.04****-****07.04** | **08.04****-****14.04** | **15.04****-****19.04** |
|  | ***Розділ. Демонтажні роботи*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 10,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 10,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж підвіконня | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Винос будівельного сміття в ручну | т | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж труб каналізації Ø50мм | м.пог | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж труб каналізації Ø110мм | м.пог | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж унітаза | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Демонтаж бойлера | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Демонтаж трапа душової | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Демонтаж умивальника | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20мм | м.пог | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ. Стеля*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 10,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель ГК або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 10,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "ізогіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 10,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 10,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Грунтування стелі | м2 | 10,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 10,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ. Стіни*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Улаштування короба під радіатори  | м2 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Улаштування каркасу для стін із металевих профілів крок 400 мм | м2 | 33,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Улаштування підшивки вертикальних поверхонь з ГК або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 33,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Грунтування стін | м2 | 33,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 33,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Грунтування стін | м2 | 33,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ. Укоси*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Улаштування укосів з ГК без каркасу | м2 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Грунтування укосів | м2 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Високоякісне шпатлювання укосів гіпсовими сумішами | м2 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Встановлення підвіконня | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ. Прорізи*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (колір сірий) | м2 | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ. Підлога*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Улаштування цементної стяжки | м2 | 10,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 10,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Заповнення швів плитки з керамограніту | м2 | 10,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Грунтування підлоги | м2 | 10,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ. Електромонтажні роботи*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Прокладання внутрішніх електромереж (ВГГнг 3х2,5 мм2; та 3х1.5мм2,) в штробах | м. пог | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Встановлення підрозетників | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Монтаж світильників | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Встановлення вимикачів внутрішнього типу при скритій проводці, 1-2 клавiшних | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Встановлення розеток з заземленням | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ. Сантехнічні роботи*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм (ліжак) | м. пог | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм (ліжак) | м. пог | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм (ліжак) | м. пог | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Встановлення відсічних кранів хромованих | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Встановлення поручнів для раковини | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Встановлення унітаза з поручнями (інклюзівний) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Встановлення раковини (інклюзивна) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Встановлення дзеркала | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Встановлення бойлера 100 л | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Влаштування штроб під каналізацію 100 мм | м.пог | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Встановлення змішувачів | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Встановлення стульчика з поручнями , змішувач (душ) | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Монтаж трапу та обліцювання плиткою-конвертом | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Розділ. Інше*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Вивезення будівельного сміття | т. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Доставка будівельних матеріалів | т. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Послуги вантажників з розвантаження мішків 25 кг. з будівельними матеріалами | т. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Послуги вантажників з завантаження мішків 25 кг. з будівельним сміттям. | т. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Очищення приміщень від сміття після ремонту | послуга | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |