**Форма фінансової пропозиції**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Вартість, грн** |
|  | **Розділ. Демонтажні роботи** |  |  |  |
|  | Демонтаж дверної коробки в кам'яній стіні з відбиванням штукатурки в укосах | шт. | 4 |  |
|  | Знімання дверного полотна | шт. | 4 |  |
|  | Демонтаж дерев’яної підлоги та лежнів | м2 | 27 |  |
|  | Демонтаж керамічної плитки та стяжки | м2 | 14 |  |
|  | Очищення внутрішніх поверхонь стін та укосів від олійної, перхлорвінілової фарб та штукатурки | м2 | 203 |  |
|  | Розбирання дерев'яних плінтусів | м. пог | 29 |  |
|  | Розбирання плінтусів з керамічної плитки | м. пог | 19 |  |
|  | Демонтаж конструкцій стель (Армстронг) | м2 | 39 |  |
|  | Демонтаж системи опалення | шт. | 4 |  |
|  | Демонтаж унітазів | шт. | 5 |  |
|  | Демонтаж умивальників | шт. | 3 |  |
|  | Демонтаж труб водопровідних | м. пог. | 30 |  |
|  | Демонтаж труб каналізаційних | м. пог. | 29 |  |
|  | **Розділ. Стіни** |  |  |  |
|  | Безпіщане накриття поверхонь стін штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази | м2 | 173 |  |
|  | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 111 |  |
|  | Безпіщане накриття поверхонь укосів штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази | м. пог | 40 |  |
|  | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м. пог | 20 |  |
|  | Монтаж склосітки посиленої | м2 | 152 |  |
|  | Підготовка стін для поклейки шпалер  | м2 | 111 |  |
|  | Грунтування стін | м2 | 111 |  |
|  | Поклейка шпалер під фарбування | м2 | 111 |  |
|  | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами шпалер, підготовлених під фарбування | м2 | 111 |  |
|  | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування | м. пог | 20 |  |
|  | Укладання керамічної плитки на клей по стінах | м2 | 62 |  |
|  | Укладання керамічної плитки на клей по укосах | м2 | 20 |  |
|  | Заповнення швів керамічної плитки | м2 | 93 |  |
|  | **Розділ. Стеля** |  |  |  |
|  | Монтаж стелі «Армстронг» | м2 | 39 |  |
|  | **Розділ. Монтажні роботи** |  |  |  |
|  | Монтаж дверної коробки | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж дверного полотна | шт. | 4 |  |
|  | Монтаж підвіконь | шт. | 3 |  |
|  | **Розділ. Підлога** |  |  |  |
|  | Улаштування чорнової стяжки підлоги з використанням керамзиту (200 мм.)  | м2 | 41 |  |
|  | Улаштування цементно-пісчаної стяжки підлоги з фіброю та пластифікатором (50 мм.) | м2 | 41 |  |
|  | Улаштування покриттів з керамічної плитки або керамограніту | м2 | 41 |  |
|  | Заповнення швів керамічної плитки або керамограніту | м2 | 41 |  |
|  | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах | м. пог | 48 |  |
|  | **Розділ. Електромонтажні роботи** |  |  |  |
|  | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт. | 6 |  |
|  | Штроблення стін для електропроводки | м. пог | 140 |  |
|  | Прокладання внутрішніх електромереж (3х2.5; 3х1.5; та 2х1.5) в стінах (штробах) | м. пог | 310 |  |
|  | Прокладання внутрішніх електромереж за підвісною стелею | м. пог | 62 |  |
|  | Демонтаж вимикачів, розеток | шт. | 12 |  |
|  | Монтаж світильників | шт. | 8 |  |
|  | Встановлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1,2,3-клавiшних | шт. | 4 |  |
|  | Встановлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт. | 17 |  |
|  | Встановлення розеток подвійних комп'ютерних RJ-45 Ethernet | шт. | 1 |  |
|  | Встановлення аудіорозеток (аудіо-стерео) | шт. | 1 |  |
|  | Труба гофрована по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм[при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | м. пог | 41 |  |
|  | Затягування першого кабелю ШВВП 3х1,5 мм2 в труби | м. пог | 41 |  |
|  | Прокладання коробiв пластикових | м. пог | 38 |  |
|  | Кабель ШВВП 3х2,5 мм2 у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг | м. пог | 48 |  |
|  | Монтаж та розведення підрозетників та розпаювальних коробок | од. | 30 |  |
|  | **Розділ. Сантехнічні роботи** |  |  |  |
|  | Монтаж двоконтурних стояків опалення | м. пог | 16 |  |
|  | Монтаж сітчастого фільтра для системи опалення | шт. | 2 |  |
|  | Установлення радіаторної запорної арматури | шт. | 8 |  |
|  | Монтаж та підключення опалювальних приладів до системи опалення | шт. | 4 |  |
|  | Прокладання труб водопровідних | м. пог. | 28 |  |
|  | Прокладання труб каналізаційних | м. пог. | 22 |  |
|  | Встановлення унітазів | шт. | 5 |  |
|  | Встановлення умивальників | шт. | 3 |  |
|  | Встановлення електробойлера | шт. | 1 |  |
|  | **Розділ. Інше** |  |  |  |
|  | Вивезення будівельного сміття | т. | 12 |  |
|  | Доставка будівельних матеріалів | т. | 15 |  |
|  | Послуги вантажників з розвантаження мішків 25 кг. з будівельними матеріалами або сміттям | т. | 8 |  |
|  | Послуги вантажників з завантаження мішків 25 кг. з будівельними матеріалами або сміттям. | т. | 12 |  |
|  | Монтаж/демонтаж будівельних риштувань | м2 | 40 |  |

Вкажіть вашу фінансову пропозицію щодо надання послуг, пов’язаних з проведенням ремонтних робіт приміщення ГО «Десяте Квітня», м. Одеса, вул. Б.Хмельницького, 92, згідно з Дефектним актом.

Загальна площа: 41 м2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Послуга | Сума, грн(з врахуванням ПДВ) |
| 1. | Послуги з проведення ремонтних робіт приміщення за адресую м. Одеса, вул. Б.Хмельницького, 92. |  |
| **Загальна вартість з урахування будівельних матеріалів:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Юридична назва учасника тендеру: |  |
| Ім’я: |  |
| Посада: |  |
| Дата: |  |
| Підпис: |  |