*Додаток 1 - Форма технічної пропозиції до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP 16-2023 на укладення разового договору на проведення ремонтних робіт приміщення за адресою: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 12/2.*

**Додаток 1: Форма технічної пропозиції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повна назва Постачальника** | |  |
| **Досвід роботи в будівельній сфері (роки)** | |  |
| **Список і контакти 3-х організацій, яким було надано послуги протягом останніх 2-х років** | |  |
| **Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій (кількість проектів) з посиланнями на відповідні роботи** | |  |
| **Посилання на портфоліо із зазначенням не менше трьох робіт** | |  |
| **Кількість та кваліфікація персоналу, який буде залучено до виконання робіт** | |  |
| **Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт** | |  |
| **Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.** | |  |
| **Дата подання пропозиції** | |  |
| **Строк дії пропозиції** | |  |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ**

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

**Ремонт приміщення за адресою:** Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 12/2.

**Площа приміщення, що підлягає ремонту, становить 214,74 м2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** | **Липень 2023** | **Серпень 2023** | | | | **Серпень/Вересень 2023** | | | | | **Жовтень 2023** | | | |
| **24.07**  **-**  **31.07** | **01.08**  **-**  **06.08** | **07.08**  **-**  **13.08** | **14.08**  **-**  **20.08** | **21.08**  **-**  **27.08** | **28.08**  **-**  **03.09** | **04.09**  **-**  **10.09** | **11.09**  **-**  **17.09** | **18.09**  **-**  **24.09** | **25.09**  **-**  **30.09** | **01.10**  **-**  **08.10** | **09.10**  **-**  **15.10** | **16.10**  **-**  **22.10** | **23.10**  **-**  **25.10** |
|  | **Розділ. Демонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж умивальників | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж плитки (підлога) | м2 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж плитки (стіни) | м2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж підвіконня | шт. | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж віконних блоків | шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Стіни** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Безпіщане накриття поверхонь стін штукатурним  розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази | м2 | 577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Безпіщане накриття поверхонь укосів штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази | м.пог | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м.пог | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування | м2 | 485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування | м.пог | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Монтаж перестінків з гипсокартону | м2 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Грунтування стін | м2 | 577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Грунтування укосів | м.пог | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Укладання керамічної плитки на клей по стінах | м2 | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Заповнення швів керамічної плитки | м2 | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Стеля** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Грунтування стель | м2 | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсійними сумішами стель, підготовлених під фарбування | м2 | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Монтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Монтаж дверної коробки | шт. | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Монтаж дверного полотна | шт. | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Монтаж віконних блоків | шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Монтаж підвіконня | шт. | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Підлога** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Улаштування чистової стяжки підлоги з піщано-  цементної суміщі (50мм) | м2 | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Улаштування чистової стяжки підлоги з плит OSB | м2 | 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Улаштування покриттів з плитки керамограніту | м2 | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Заповнення швів плитки з керамограніту | м2 | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Укладання лінолеуму на OSB основу | м2 | 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах | м.пог | 186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Електромонтажні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Прокладання внутрішніх електромереж (3х2.5; 3х1.5; та 2х1.5) зовні по стінах та стелях | м.пог | 427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Встановлення підрозетників та розпаювальних коробок | шт. | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Монтаж світильників | шт. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Встановлення вимикачів внутрішнього типу при скритій проводці, 1-2 клавiшних | шт. | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Встановлення штепсельних розеток внутрішнього типу при скритій проводці | шт. | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Сантехнічні роботи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Прокладання труб водопровідних | м.пог | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Прокладання труб каналізації | м.пог | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Монтаж трапа під душову зону | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Монтаж електробойлера 100л | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Монтаж електробойлера 50л | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Встановлення унітазів | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Встановлення умивальників | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Монтаж змішувачів (душ) | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Монтаж радіаторів | шт. | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розділ. Інше** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Вивезення будівельного сміття | т. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Доставка будівельних матеріалів | т. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Послуги вантажників з розвантаження мішків 25 кг. з будівельними матеріалами | т. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Послуги вантажників з завантаження мішків 25 кг. з будівельними сміттям. | т. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Кладка піноблоків для влаштування санвузлів | м2 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*** Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

|  |
| --- |
| П.І.Б. керівника Виконавця: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Підпис, печатка (за наявності):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |